DEBUG 1,400,50

INTERFACE 950,350

VSTVARS 7
VSTVAR 0,1,"VOLUME","",0,10,1
VSTVAR 1,.3,"STRENGTH","",0,3,1
VSTVAR 2,80,"BLOCKSIZE"," Samples",0,2048,2
VSTVAR 3,7,"WINDOW"," Samples",0,15000,2
VSTVAR 4,12,"TREBLE ENH"," dB",0,60,1
VSTVAR 5,8000,"TREBLE FC"," Hz",1000,10000,0
VSTVAR 6,1,"ORDER","",1,8,2

SAMPLEUI 0,0,70,"Choose the file to play with..."

POST
OUT=OUT+OSCG("S1A",0)
OUT=NLMH(OUT,MCC601,MCC602,MCC603)
OUT=NLMH(OUT,MCC601,MCC602,MCC603)
OUT=NLMH(OUT,MCC601,MCC602,MCC603)
OUT=MCC600*BIQUADEQDB(MCC606,OUT,MCC605,30000,MCC604)
