//DEBUG 1,400,50

INTERFACE 800,180

VSTVARS 5
VSTVAR 0,.003,"NOISE VOLUME","",0,.01,1
VSTVAR 1,0,"STRENGTH","",0,10,1
VSTVAR 2,250,"BLOCKSIZE"," Samples",0,2048,2
VSTVAR 3,7,"WINDOW"," Samples",0,15000,2
VSTVAR 4,.3,"SAW VOLUME","",0,3,1

SAMPLE 0,9

GAINENV &604,0,.1,0,0,1,15

POST
OUT=OUT+RND(MCC600)
OUT=NLMH(OUT,MCC601,MCC602,MCC603)

LAYER
OUT=OSCG("Mg",0)

