DEBUG 1,350,0
UIMOD 0, 30

INTERFACE 950,340

//You can play also with the interpolation quality... See PDF the manual.
//QUALITY 4096, 7, 0, 1

VSTVARS 11
VSTVAR 0, 0, "Gain Lo", "Db", -10, 10, 1
VSTVAR 1, 0, "Gain Mid", "Db", -10, 10, 1
VSTVAR 2, 0, "Gain Hi", "Db", -10, 10, 1
VSTVAR 3, 120, "Lo Freq", "Hz", 10, 200, 0
VSTVAR 4, 10000, "Hi Freq", "Hz", 3000, 20000, 0
VSTVAR 5,1,"VOLUME","",0,3,1
VSTVAR 7,0,"PITCH","Semi",-12,12,2
VSTVAR 6,0,"PITCH","Cents",-50,50,1
VSTVAR 8,20,"Search","ms",10,50,1
VSTVAR 9,20,"Crossfade","ms",.2,50,1
VSTVAR 10,20,"BlkSz","ms",5,200,0

//SAMPLE <slot_number>;"filename";<normalization_mode>;<center_note>;<loops>;<direction>;<startw>;<endw>;<relstart>;<loopstartw>;<loopendw>;<crossfade>;<crossfaderel>;<crossfadefwbw>
//SAMPLE 0,"Select a file.wav",0,69,0

SAMPLEUI 0,0,70,"Choose the file to play with..."

POST
OUT=MCC(605)*EQ3DB(1,PSHIFT2(OSCG("S1A",0),MCC(607)+MCC(606)/100,MCC(610),MCC(608),MCC(609)),MCC(603),MCC(604),MCC(600),MCC(601),MCC(602))
