//DEBUG 1
VSTVARS 1
VSTVAR 0,.4,"VOLUME","",0,1,1

GAINENV &600,0,.1,0,0,1,.1
INTERFACE 800,100

DEBUG 1

IO 4,4

//POST
//OUT = OUT+.1*IN




LAYER
//DEBUG 3
//OUT01=OSCG("sg")
OUT0=OSCG("sgv",55)
OUT1=OSCG("sgv",110)
OUT2=OSCG("sgv",220)
OUT3=OSCG("sgv",440)
//DEBUG 1
