DEBUG 1,350,0

INTERFACE 950,340
UIMOD 0, 30

//You can play also with the interpolation quality... See PDF the manual.
//QUALITY 4096, 7, 0, 1

VSTVARS 11
VSTVAR 0, 1, "Gain Lo", "", .1, 10, 0
VSTVAR 1, 1, "Gain Mid", "", .1, 10, 0
VSTVAR 2, 1, "Gain Hi", "", .1, 10, 0
VSTVAR 3, 120, "Lo Freq", "Hz", 10, 300, 0
VSTVAR 4, 10000, "Hi Freq", "Hz", 3000, 20000, 0
VSTVAR 5,1,"VOLUME","",.1,10,0
VSTVAR 7,0,"PITCH","Semi",-12,12,2
VSTVAR 6,0,"PITCH","Cents",-50,50,1
VSTVAR 8,15,"Search","ms",10,50,1
VSTVAR 9,5,"Crossfade","ms",.2,50,1
VSTVAR 10,75,"BlkSz","ms",5,200,0

//SAMPLE <slot_number>;"filename";<normalization_mode>;<center_note>;<loops>;<direction>;<startw>;<endw>;<relstart>;<loopstartw>;<loopendw>;<crossfade>;<crossfaderel>;<crossfadefwbw>
//SAMPLE 0,"Select a file.wav",0,69,0

SAMPLEUI 0,0,70,"Choose the file to play with..."

POST
OUT=MCC(605)*OSCG("S1A",0)

LF=MCC(600)*FILT(-1,OUT,MCC(603),.0)
HF=MCC(602)*FILT(-2,OUT,MCC(604),.0)
MF=MCC(601)*FILT(-2,FILT(-1,OUT,MCC(604),0),MCC(603),0)
//MF=MCC(601)*(OUT-LF-HF)

PI=MCC(607)+MCC(606)/100

OUT=PSHIFT2(LF,PI,MCC(610),MCC(608),MCC(609))+PSHIFT2(MF,PI,MCC(610),MCC(608),MCC(609))+PSHIFT2(HF,PI,MCC(610),MCC(608),MCC(609))
