INTERFACE 800,100
//DEBUG 1,400,50
VSTVAR 0,1,"ATTENUATION","",0,1,1
VSTVAR 1,0,"PEDAL","",0,127,1
VSTVARS 2
MCCCTL 1,7,7,0,15

POST
VOLUME=MCC7*VAR0
MIDIOUT 7,0,.001,VOLUME
MIDIOUT 64,0,.001,VAR1

//DEBUG 2