INTERFACE 800; 220

VSTVAR 0, 0, "Dry/Wet", "", 0, 1, 1
VSTVAR 1, .1875, "Delay", "BARS", 0.001, 2, 3
VSTVAR 2, 1, "Drive", "", 0, 20, 1
VSTVAR 3, 1000, "Center", "Hz", 500, 2000, 1
VSTVAR 4, .5, "LOHI Feedback", "", .5, .95, 1
VSTVAR 5, .8, "Mid Feedback", "", .5, .95, 1

TOOLTIP "Dry/Wet control.", 0
TOOLTIP "Delay in BARS.", 1
TOOLTIP "Drive of the TANH saturator on the feedback.", 2
TOOLTIP "Center frequency of the grey signal.", 3
TOOLTIP "Feedback of the Low and High components.", 4
TOOLTIP "Feedback of the Mid component.", 5

UIMOD 2,245,23,48,900

POST
I1=MCC600^.5
OUT=(1-I1)*OUT
OUT=OUT+I1*PPDELAY2D((1+I1)*OUT,-MCC601,MCC604,MCC605,MCC604,.95*I1*MCC603,(6.05-5*I1)*MCC603,MCC602)
